Especificaciones técnicas de

PROCESADOR CON FUENTE DE LUZ

Procesador compacto con fuente de luz para videoendoscopía gastrointestinal y bronquial Línea Olympus, Modelo ACTERA 150 o superior. La fuente de luz deberá incluir lámpara principal y lámpara adicional de emergencia de accionamiento manual en caso de necesidad de sustitución. 

Salidas de video simultáneas: (1) Video Compuesto (VBS). (1) Y/C o S-Video, (1) RGB o YPbPr y (1) XGA para usar monitores de PC. 

Conexión a PC a través puerto de Video Digital formato Fire Wire que permite la grabación de video. 

Función de “congelado”

Realce de Contornos y Realce de la estructura de la capa mucosa 

Magnificación electrónica.  

Alimentación 220 volts,

El procesador deberá ser compatible con las siguientes ramas:

Gastrovideoendoscopio Olympus modelo GIFV 
Videocolonoscopio Olympus  MODELO VL

Videoduodenoscopio Modelo TJF130 

Videoduodenoscopio Modelo TJF130 

Endocámara Olympus MODELO OVC 100   

Broncofribroscopio Olympus BF TYPE 1T20D 

Deberá incluir los siguientes accesorios estándar: Teclado alfanumérico - Cubierta de silicona para teclado - Cable del conexión a monitor RGB - Cable de conexión a los videoendoscopios - Soporte para cable de conexión a videoendoscopios, cilindro para el balance de blanco y soporte para el tubo de succión. - Cilindro para balance de blanco - Soporte para el tubo de succión - Cable de conexión 220 volts - Manual de Instrucciones – Comprobador de fugas.

El Oferente deberá presentar muestras o folletos con imágenes nítidas, comentarios detallados de lo ofertado y listado de hospitales o sanatorios de la región donde haya provisto el equipo ofrecido.

La entrega del equipo será en el área de quirófanos de CEMAR.

El ítem deberá ser “nuevo sin uso” y con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento compatible con los endoscopios existentes en la Institución.

Se deberá garantizar la provisión de repuestos por el término de 5 años

La Secretaría de Salud Pública se reserva el derecho de adjudicar el ítem según crea más conveniente para los servicios, independientemente de las cotizaciones presentadas por cada oferente.

El oferente deberá presentar garantía escrita por el término de por lo menos 1 año por cualquier desperfecto o defecto de fabricación presentado. 

