MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

Licitación Privada para la Adquisición de Tendido de Fibra Optica y Equipamiento para CMDCENTRO 

PLIEGO NO APTO PARA COTIZACION – SOLO LECTURA


ADQUISICIÓN DE:

TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CONEXIÓN CMDCENTRO A LA RED MUNICIPAL

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 44.000

SELLADO MUNICIPAL: $ __________

APERTURA: _________________________________

(LUGAR: ______________________________________- ROSARIO.-)

CONDICIONES PARTICULARES

1) OBJETO:

La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Privada para la Provisión y tendido de fibra óptica entre: 

· Palacio Municipal y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC )

· Servicio Público de la Vivienda ( SPV ) y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC )

· Isla de los Inventos y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC ) 

2) PLAZO DE ENTREGA: 

Como máximo 40 días a partir de la recepción de la orden de provisión. 

La coordinación técnica de la obra entregará un Acta de Recepción Definitiva de los trabajos cuando los considere finalizados y aprobados, la cual habilitará la presentación de las facturas.

3) LUGAR DE ENTREGA: 

Una vez realizada la adjudicación se deberá coordinar con el Area de Servicios de la Dirección de General de Informática. Buenos Aires 711 3° piso - Rosario - TE: 0341-4802704/712.

4) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

60 días corridos a partir de la fecha de apertura de sobres.

5) FORMA DE COTIZAR

Las ofertas deben incluir en el precio el Impuesto al Valor Agregado, por ser Municipalidad de Rosario No responsable en el citado impuesto, en tanto y en cuanto se halle gravado el servicio o bien que se contrata.

Los oferentes deberán cotizar como ítem único. 

Se aceptarán únicamente ofertas en Pesos.

6) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la presente licitación se realizará a aquel oferente que haya cumplido con los requisitos de documentación solicitada, supere satisfactoriamente la evaluación de las características técnicas, antecedentes presentados y prueba del equipamiento (si hubiera), y presente la  propuesta más conveniente económicamente.

La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas, sin que esto dé derecho a reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de las firmas oferentes.

7) GARANTÍA DEL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

La instalación deberá tener 1 año de garantía como mínimo.

Los oferentes expresarán en sus ofertas la garantía que cubrirá los materiales y equipos a proveer, indicando los alcances de la misma. Teniéndose en cuenta, para la adjudicación la amplitud de la garantía.

El/los adjudicatarios deberá/n permitir la apertura del equipamiento adjudicado, por parte de personal de la Municipalidad o personal externo que la Municipalidad designe, para su limpieza interna  y/o agregado de componentes que se puedan requerir, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA PERDIDA DE LA GARANTÍA.

8) PRESENTACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser presentada en 2 partes:

Sobre 1:

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Folletería, en caso de considerarse necesario.

Sobre 2:

Fotocopias de las propuestas  técnica y económica.

El  oferente deberá seguir rigurosamente el orden temático  del presente concurso y especificaciones técnicas, debiendo  dar  respuesta  a todas y cada una de  las  exigencias. 

Se deberá expresar la aceptación de cada uno de los puntos numerados en la solicitud de presupuesto, expresando observaciones o diferencias, si las hubiere en algún punto, en forma perfectamente detallada.

El contenido del Sobre 2 no se anexará al expediente, será remitido a la Dirección General de Informática a fin de acelerar la evaluación de las ofertas.

Deberá adjuntar a la propuesta, el certificado de asistencia a la visita de obra. Serán desestimadas las propuestas de aquellos oferentes que no hayan asistido a la misma.

Se deberá adjuntar listado de números telefónicos donde realizar reclamos, en guardia activa y pasiva, y un listado del personal capacitado que estará abocado a las tareas de montaje  y trabajos en general. 

9) ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Los oferentes deberán presentar toda la documentación que crean necesaria para acreditar sus antecedentes. (nómina de empresas, teléfono de las empresas, servicio prestado, persona de contacto, etc.). Para  la  evaluación del presente concurso se  considerarán dichos antecedentes  y  referencias   (servicio  técnico,  mantenimiento, respuesta del proveedor ante fallas técnicas, etc.), que se obtengan de los usuarios dados en la nómina solicitada, así como la experiencia que la Municipalidad de Rosario haya tenido con dicho proveedor o la marca del equipamiento  presentado.

10) DEMOSTRACIÓN Y/O PRUEBA DE EQUIPOS: 

La Municipalidad de Rosario, antes de la adjudicación, podrá  pedir  una demostración  o prueba a todas las firmas o a alguna en particular sobre la  que  surjan  dudas  acerca de la calidad  o  eficiencia  de los materiales y/o equipos ofertados. La prueba puede consistir en la instalación del material y/o equipo ofertado, por un período a determinar en el que se hará uso de él.

Si un oferente se niega o no cumple con la hora y fecha prevista para la demostración y/o prueba quedará automáticamente fuera del concurso de precios.

Si la demostración y/o prueba no es satisfactoria a criterio de la Municipalidad, el oferente será desestimado en ese o esos ítems. 

Todos los gastos en que se incurra para llevar adelante tal demostración y/o prueba estarán totalmente a cargo de los oferentes.

11) INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA

El Oferente deberá incluir toda la información que crea conveniente a fin de que Municipalidad realice la correcta evaluación de las calidades de los productos y  la valorización de la oferta.

Se deberá indicar como mínimo: marca, modelo, garantía y todos los detalles que se consideren de relevancia para los componentes descriptos en ANEXO 2. 

En caso de haber diferentes propuestas, se adjuntarán todos los catálogos, folletos y demás elementos que ayuden a demostrar diferentes calidades de los productos.

12)  INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se deberá cotizar como ítem único y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego. 

Para que Municipalidad  de Rosario pueda realizar el inventario respectivo, el oferente deberá cotizar los precios unitarios de cada elemento detallado en  ANEXO 2. 

13) SERVICIO DE REPARACIÓN en la garantía

El  servicio  de  reparación  de la instalación, equipos y materiales en  uso  deberá prestarse  de    Lunes a Viernes de 7hs a 19hs.

Durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el adjudicatario  asegurará el  perfecto funcionamiento de la instalación y elementos ofrecidos. El tiempo de respuesta ante cualquier reclamo no superará las 4 horas corridas de realizado el mismo, estableciéndose  que la Municipalidad de Rosario no aceptará interrupciones en el  servicio por falta de repuestos y/o solución técnica que excedan las 48 hs. corridas, contadas a partir del momento en el cual la  Empresa adjudicataria es notificada del pedido de reparación. En  el caso que la interrupción ocurriese durante el período de garantía, la misma se prolongará tantos días como dure el desperfecto. El  adjudicatario  deberá  garantizar la  restauración  de  los servicios  y la reparación de los materiales y/o componentes en caso de fallas de acuerdo a lo siguiente: Si  un  módulo falla más de tres (3) veces por la  misma  causa deberá ser  reemplazado  por  otro  nuevo (de iguales o mejores características que el módulo fallado),  sin  cargo  alguno  para  la Municipalidad de Rosario,  y sin la interrupción del servicio (no se podrá  retirar el  que  se haya instalado en primera instancia, hasta haber  puesto  en funcionamiento y aprobado la instalación del nuevo módulo).

En todos los casos, la empresa adjudicataria correrá con los gastos de flete, acarreo, seguro y cualquier gasto que se origine durante el traslado.

La Municipalidad realizará los reclamos en forma telefónica, fax, correo electrónico ó notificación. Para tal fin indicará quienes son las personas autorizadas a realizar los mismos.

El oferente deberá indicar quiénes son las personas autorizadas en resolver los pedidos, como así también informar por escrito los cambios de personas que hubiese.

14) PEDIDO DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

Toda aclaración técnica con respecto al equipamiento solicitado deberá ser requerida al Area de Servicios de la Dirección General de Informática de la Municipalidad de Rosario, Buenos Aires 711 3° piso Rosario, TE: 0341-480-2704/712.-

15) DISPONIBILIDAD

         Si no se dispone en el momento de la entrega el equipamiento /material/componente ofertado, deberá ser entregado uno de la misma marca cuyo modelo sea de características superiores a las ofertadas por el mismo precio.-

16) ACLARACIONES

Si parte del equipamiento solicitado requiere de una marca y modelo en particular es debido a los estándares definidos para la red de comunicaciones, por el  stock de repuestos existente  y la capacitación al personal que administrará los mismos.

Consideramos que no implica una limitación para los oferentes, pues existen varios proveedores que pueden ofertarlos.

17) CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA EL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

La empresa adjudicataria dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspección, habilitaciones, permisos, etc.; siendo en consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error se generasen.

La empresa adjudicataria tendrá a su cargo el pago de todos los derechos, impuestos, etc. ante las Reparticiones Públicas.

El contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las leyes en vigencia.

18) VISITA DE OBRA

Para realizar inspecciones en los sitios para los aspectos que se necesitan a los efectos de la cotización se predetermina el siguiente día y hora: 24/05/2005 a las 9,00 hs. siendo el lugar de encuentro el 3º Piso – Palacio Municipal  - Buenos Aires 711. Dicha visita, que será coordinada por la Inspección Técnica de la Obra, tendrá el carácter de obligatoria entregándose certificados de asistencia que se adjuntarán a la propuesta realizada por cada empresa. 

19) ITEM ÚNICO:  Provisión y tendido de fibra óptica

Provisión y tendido de fibra óptica entre las siguientes reparticiones Municipales:

1. Palacio Municipal y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC )

2. Servicio Público de la Vivienda ( SPV ) y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC )

3. Isla de los Inventos y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC ) 

Las tareas, se realizarán de acuerdo a los detalles y especificaciones técnicas que se indican en el  Anexo 1 y deberán incluir como mínimo los elementos enumerados en el Anexo 2.

ANEXO 1. 

1. Presentación general:

El ítem comprende la ejecución de trabajos de tendido de fibra óptica entre las siguientes reparticiones municipales:

1.Palacio Municipal y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC ) (fibra monomodo al menos 8 hilos)

2.Servicio Público de la Vivienda ( SPV ) y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC ) (fibra monomodo al menos 4 hilos)

      3.Isla de los Inventos y Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC ) (fibra multimodo de al menos 4 hilos)

Palacio Municipal: Buenos Aires 711

Centro Municipal de Distrito Centro ( CMDC ): Wheelwright y Paraguay

Servicio Público de la Vivienda ( SPV ): Paraguay 153

Isla de los Inventos: Wheelwright y Corrientes

El objeto de esta licitación es que el Contratista ejecute la obra completa y la entregue en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes en un todo de acuerdo con las especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

La Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de realizar  una certificación de los trabajos en fibra óptica para otorgar el final de obra.

Los costos provenientes del acopio de materiales serán a expensas del adjudicatario.

Debe tenerse en cuenta que las obras a realizar se podrán ejecutar en el horario habitual de la obra civil u otros horarios y días a convenir con la Municipalidad de Rosario.

El trabajo a realizar, cuyas características básicas se detallan en este ANEXO, deberá responder a las tecnologías más avanzadas que se comercialicen a la fecha en el mercado  y que gracias a su relación COSTO-BENEFICIO permitan lograr agilidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio necesario.  

Todos los componentes  descriptos en ANEXO 2 y sus accesorios deben ser de marca acreditada en el mercado, debiéndose especificar la marca de los mismos. 

2. Descripción: 

Ref. Planos: 1,2,3,4,5,6 y 7 que se adjuntan.

Las obras a realizarse en los lugares de referencia comprenden  el cableado de fibra óptica que unirá el Centro de Cómputos del CMDC por un lado con el Centro de Cómputos del Palacio Municipal, por el otro con el SPV y por otro con la Isla de los Inventos según planos  de referencia y el siguiente detalle:

· Dentro del Palacio Municipal.

· Cañerías existentes sobre calles Santa Fe y Buenos Aires.

· Cañerías existentes sobren calles  Av. Belgrano, Av. del Huerto y  Av. Wheelwright.

· Dentro del CMDC.

· Cañerías existentes  sobren calles Jujuy y Paraguay.

· Dentro de SPV.

· Dentro de la Isla de los Inventos.

 Dentro del Palacio Municipal.

En este lugar se pasará  la fibra por las cañerías y montantes  existentes desde el rack  del centro de cómputos 3er. Piso del Palacio Municipal, se llegará por cañería existente a la  cámara  existente sobre calle Santa Fe.

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

Cañerías existentes sobre calles Santa Fe y Buenos Aires.

En este sector la fibra deberá pasar por la cañería existente y seguir el orden de las cámaras indicadas en el plano 6 de referencia ( cámaras B ).

En cada una de las cámaras se dejara perfectamente indicada la fibra con identificación de aluminio y la siguiente inscripción “FIBRA MUNICIPAL INFORMATICA “.

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

 Veredas de Av. Belgrano, Av. del Huerto y  Av. Wheelwright.

En este sector la fibra deberá pasar por la cañería existente de semáforos y seguir el orden de las cámaras indicadas en los  planos 1,2,3,4,5 y 6 de referencia ( cámaras B ).

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

 Dentro del CMDC.

En este lugar se pasará  la fibra por cañería existente hasta el rack c en el sector Servidores Racks Este

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

 Cañerías existentes  sobre calles Jujuy y Paraguay

En este sector la fibra deberá pasar por la cañería existente y seguir el orden de las cámaras indicadas en el plano 1 de referencia ( cámaras B ).

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

 Dentro de SPV

En este lugar se pasará  la fibra por las cañerías y montantes  existentes hasta el rack.

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

Dentro de la Isla de los Inventos

A este lugar se llegará desde el centro de cómputos sector este del CMDC a través de trinchera, cañero existente y puente según indica el plano 7de referencia

Tener en cuenta que este tramo es solo cableado.

3. Utilización de cañeros existentes

Los trabajos que se realicen en los cañeros existentes, tanto de semáforos como de informática, deberán tener presente que ya tienen cableados existentes y será responsabilidad de la empresa que quede en las mismas condiciones que antes de pasar la FO. También deberá dejarse testigos pasa cables en “todos” los cañeros los tengan o no previamente.

4. Conectorización de fibra.

La fibra deberá quedar conectorizada en ambos extremos proveyendo la empresa los elementos necesarios. El método a utilizar será por fusión para las monomodo y fusión o pegado epoxi para las multimodo (esto último a opción del oferente)

Cantidad de conectorizaciones:

· Palacio: 8 monomodo.

· CMDC: 12 monomodo y 4 multimodo.

· Isla de los Inventos: 4 multimodo.

· SPV: 4 monomodo.

Total: 32.

5. Tendido de la fibra:

Se deberá tender una fibra óptica subterránea, del tipo exterior antirroedores, entre los racks mencionados, utilizando los cañeros municipales existentes. La fibra deberá quedar prolija y seguramente colocada e identificada

Deberán colocarse identificaciones en todos los soportes utilizados en la vía pública, dichas identificaciones consistirán en placas de aluminio de aproximadamente 10 x 3 cm. grabadas con esta leyenda: F.O. MUNICIPAL DIR. INFORMÁTICA, se fijarán a la fibra a 30 cm y a cada lado del soporte. También deberán colocarse estas identificaciones en cada cámara de paso en los tendidos subterráneos ubicados en la via pública.

Se dejará cada 200 mts. un rollo de 10 mts. a modo de pulmón.

6. Terminación del enlace:

La fibra deberá quedar conectorizada en ambos extremos (de acuerdo a lo detallado en el punto 4) proveyendo la empresa los elementos necesarios. En los patch panels, se deberán utilizar los de tipo bandejas cerradas para la correcta ubicación y protección de  pigtails que se  empalmarán a las fibras por medio de fusión. Se instalará, en cada extremo del enlace, en rack existente o a instalar, al menos una patchera con la cantidad necesaria de puertos de fibra óptica (ver punto 4) donde se terminarán los tendidos. Se proveerá un convertidor de medios extra 10/100BaseT a 100Mbps en fibra multimodo, junto con su respectivo patch cord de fibra. En lo posible, se deberán usar conectores SC para las fibras monomodo y ST en las multimodo en la salida de la pachera, ya que éste es el estándar adoptado en la MCR. También se deberá proveer patchs cords UTP cat. 5e por cada media converters, para conectar los mismos a hubs/switchs existentes. 
También se derberán proveer 2 (dos) convertidores 1000BaseT a 1000BaseLX con conector SC, que serán utilizados en caso de contingencia. 

Deberán quedar las fibras identificadas correctamente en las pacheras con etiquetas impresas.

Tener en cuenta el tipo de conector a utilizar en los patch cord de fibra, puesto que dependen del tipo de interfaz a conectar ( por ejemplo (VERIFICAR): los módulos  GBIC 1000BaseLX llevan conector SC, mientras que el módulo de fibra para el switch de SPV lleva MT-RJ). En cuanto a los media converter para fibra multimodo, se deberán proveer con conectores ST.

7. Instalación de racks:

En el primer piso de la Isla de los Inventos se instalará un minirack donde  se realice la terminación del enlace.

ANEXO 2.

Detalle de los elementos a tener en cuenta para la cotización de los trabajos.

1
Rack 6
Rack de 6 unidades
1

2
F O mu
Fibra óptica multimodo 4 hilos o mas
Cant.Neces.

3
F O mo8
Fibra óptica monomodo 8 hilos o mas
Cant. Neces.

4
F O mo4
Fibra óptica monomodo 4 hilos o mas 
Cant. Neces.

5
FO Patch
Patcheras de fibra óptica.
Cant. Neces.

6
CON.
Conectorizaciones de fibra óptica fusión
24

7
CON.
Conectorizaciones de fibra óptica fusión o pegado
8

8
FOPS1
Patch cord de fibra óptica monomodo p/GBIC
5

9
FOPS2
Patch cord de fibra óptica monomodo p/4400SE
2

10
FOPM
Patch cord de fibra óptica multimodo
3

11
UTPPC
Patch cord UTP
2

12
CONV
Convertidores UTP-FO multimodo 100Mbps.
3

13
CONV
Convertidores UTP-FO monomodo 1000Mbps.
2

14
Chap
Chapas identificatorias
Cant. Neces.

15
GBIC
GBIC 1000BaseLX
1

16
MOD
Módulo de fibra 1000 LX p/4400SE
1

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Mini Rack 

Debe ser  normalizado de 6 unidades, para montar sobre pared. Debe proveerse con todos los elementos de montaje, tal que se ajusten al criterio de montaje para racks de 19 “.

Debe estar construido con chapa BWG 18/16, pintura epoxi color gris texturado o beige y poseer zócalo eléctrico.

Garantía: 1 año como mínimo.

Fibra óptica Multimodo

Cable de Fibra óptica tipo "Loose Tube", multimodo, 62,5/125, 4 o más hilos, apto para instalaciones exteriores, calidad " CVALIM " o similar. Se deberá especificar con detalle la fibra ofertada.

Se aceptará la instalación de fibra óptica de más hilos que los solicitados, no siendo necesario que el proveedor conectorize más que los hilos solicitados originalmente.

Garantía: 1 año como mínimo.

Fibra óptica Monomodo

Cable de Fibra óptica monomodo, apto para instalaciones en canalización, con cubierta de polietileno negro.  Deberá operar correctamente al menos con longitudes de onda en la ventana de 1300 nm. Se deberá especificar con detalle la fibra ofertada. Si la fibra no fuera del tipo de conectorización directa, se deberá proveer un "buffer fan-out" con suficiente cantidad de tubos como para contener todos sus hilos en cada extremo del enlace. 

Se aceptará la instalación de fibra óptica de más hilos que los solicitados, no siendo necesario que el proveedor conectorize más que los hilos solicitados originalmente.

Garantía: 1 año como mínimo.

Patch panel de fibra óptica 

Para rack normailizado de 19”. Se proveerán en la cantidad necesaria de acuerdo al requerimiento de conectorizaciones. Se compondrán de un patch panel y una bandeja organizadora para una correcta protección de los minicables de fibra. 

Garantía: 1 año como mínimo.

Patch cord de fibra.

Se deberán proveer patch cord dobles de al menos 60 cm de longitud, con conectores de acuerdo a lo aclarado anteriormente. Deberán entregarse con tapones que los protegerán de la acumulación de polvo y humedad hasta su uso. 

Garantía: 1 año como mínimo.

UTP Patch Cords:

Deben ser de alta calidad, realizados en cable flexible de categoría 5e. No se aceptarán cordones armados en forma manual.

Serán tipo marca “AMP” o similar.

Garantía: 1 año como mínimo.

Convertidores de fibra multimodo a UTP

Convertidores de fibra óptica a UTP – 10/100BaseT a 100FX.

Conectores  ST.

Garantía: 1 año como mínimo.

Convertidores de fibra monomodo a UTP

Convertidores de fibra óptica a UTP – 10/100/1000BaseT a 1000LX.

Conectores SC

Garantía: 1 año como mínimo.

Chapas identificatorias

Consistirán en placas de aluminio de aproximadamente 10 x 3 cm. grabadas con esta leyenda: F.O. MUNICIPAL DIR. INFORMÁTICA, se fijarán a la fibra a 30 cm y a cada lado del soporte o en el rollo que queda dentro de la cámara.

GBIC 1000 Base LX

Para Switch 3COM 4007.

Garantía: 3 años

Modulo de fibra 1000 LX

Para 3Com® SuperStack® 3 Switch 4400 SE 24-Port  ubicado en SPV.

Debe funcionar correctamente y  en forma independiente del  módulo de fibra existente.

Este módulo deberá ser instalado y configurado por el proveedor.

Garantía: 3 años.


