Licitación Pública – Municipalidad de Rosario

Equipamiento Informático para Municipalidad de Rosario 


ADQUISICIÓN DE: Equipamiento Informático para Municipalidad de Rosario – Secretaría General

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 690.000.-

VALOR DEL PLIEGO: $ 800,00.-

APERTURA: 23-06-05   10hs.
(LUGAR: Salón Belgrano- Buenos Aires 711 1er. piso- ROSARIO.-)

1. OBJETO: La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Pública para la adquisición de equipamiento informático para la Secretaría General.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO LICITATORIO

2.1 CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: El pliego de bases y condiciones generales  se encuentra a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el Despacho de la Secretaría General (Buenos Aires 711 – Segundo Piso). También podrá ser consultado en Internet al sitio www.rosario.gov.ar.  Los interesados en su compra, lo harán en la antedicha repartición, previo pago de un sellado municipal de $ 800 (pesos ochocientos) emitido por las Cajas del Banco Municipal de Rosario destinadas para tal fin. 

2.2 APERTURA DE LA LICITACIÓN: La apertura del presente llamado a licitación pública se llevará a cabo el día  23 de junio  del año  2005 a las 10  horas o el primer día hábil siguiente, a la misma hora, si este resultare inhábil, en el Salón Belgrano de la Municipalidad de Rosario, Buenos Aires 711, 1er.piso.

2.3 ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Los adquirentes del presente pliego de bases y condiciones podrán solicitar las aclaraciones técnicas que consideren necesarias, formalmente por escrito,  y respecto de los ítems requeridos en el llamado a licitación, a la Dirección General de Informática de la Municipalidad de Rosario, ubicada en calle Buenos Aires 711  3er. Piso, Rosario, Teléfonos: (0341) 4802704-4802340. Serán aceptadas las  consultas y/o aclaraciones técnicas  recibidas  hasta 10 (diez) días corridos antes de la fecha y hora fijados para la apertura de la licitación, y las respuestas serán comunicadas a todos los adquirentes del presente pliego, como máximo, hasta 48 horas corridas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de la licitación. 

2.4 OFERTA. MODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. REQUISITOS: La presentación de la propuesta se hará en 3 (tres) sobres cerrados, identificados cada uno de ellos en su exterior  y en letra imprenta, con el nombre completo del oferente y las siguientes leyendas: SOBRE Nº 1: “ Documentación de la empresa “, SOBRE Nº 2 : “Oferta Técnica y Folletería” y SOBRE Nº 3 : ” Oferta Económica“. Los sobres deberán presentarse en original y una copia. Los tres sobres serán colocados dentro de un sobre cerrado y lacrado, el cual no contendrá ninguna identificación del oferente y llevará por única leyenda el número de expediente administrativo por el cual se tramita el presente llamado a licitación. La propuesta será presentada por los interesados,  en el Despacho de la Secretaría General, el cual entregará recibo de su recepción. Las ofertas estarán escritas a máquina, mecanografiadas o mediante uso de PC indistintamente, y cada una de sus hojas estará foliada y contendrá la firma y sello del oferente. Las salvaturas (enmiendas, raspaduras, agregados, entre líneas, testados ) serán consignadas al pie de los respectivos escritos y antes de la firma y sello del oferente. Serán aceptadas las propuestas ingresadas hasta el día y hora fijados para la apertura de la presente licitación. 

2.5 GARANTÍA DE LA OFERTA: Los oferentes deberán avalar sus ofertas mediante la constitución de garantía por la suma de Pesos seis mil novecientos( $ 6.900), bajo cualquiera de las siguientes formas: 

· Depósito en dinero en efectivo, en Pesos, a la Orden de Municipalidad de Rosario a efectuarse en la Caja del Banco Municipal ubicada en el Hall central del edificio ExAduana, Av. Belgrano 328 – Planta Baja).

· Seguro de caución,  con póliza emitida por Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La compañía deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario y someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Rosario, Provincia de Santa Fe.

· Fianza otorgada por institución bancaria o entidad financiera de primera línea, sujeta a control del Banco Central de la República Argentina y a satisfacción del Departamento Ejecutivo. La institución bancaria/financiera se constituirá en lisa, llana y principal pagadora con renuncia al beneficio de división y excusión; en los términos del Artículo Nro. 2013 del Código Civil y a la exigencia de la interpelación judicial previa determinada por el Artículo Nro. 480 del Código de Comercio, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento de Municipalidad de Rosario. La entidad deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario y someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Rosario, Provincia de Santa Fe.

2.6 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  Los oferentes están obligados a mantener las ofertas presentadas durante un plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. 

2.7 PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE LA OFERTA: Si las ofertas presentadas fueran retiradas por el oferente dentro del plazo de mantenimiento de la oferta indicado en el artículo anterior, el oferente perderá el depósito en garantía constituido oportunamente. 

2.8  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA: Una vez resuelto el presente llamado a licitación, mediante el dictado del respectivo acto administrativo, Municipalidad de Rosario dispondrá la devolución de las garantías a aquellos oferentes cuyas propuestas no hubieran sido aceptadas, sin derecho a reclamo alguno por la no adjudicación.  (Artículo 81 de la Ordenanza de Contabilidad). Dichos depósitos podrán ser retirados, previa solicitud por ante la Dirección General de Contabilidad y Liquidaciones - Dirección de Liquidación, dentro del plazo máximo de 3 (tres) meses contados desde la resolución de la adjudicación; transcurrido dicho término, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de fondos, según la forma de constitución del depósito. 

2.9  ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS: Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas, acto que no dará  lugar a indemnización alguna (Art. 74 Ordenanza de Contabilidad).

2.10  ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS: El día y hora fijados en el presente pliego y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la apertura de las ofertas en el Salón Belgrano, según el siguiente procedimiento:

2.10.1  Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas en tiempo y forma. 

2.10.2  Se abrirán los SOBRES  Nº 1, 2 y 3  y se verificará, para cada uno de ellos, su contenido y constancia de pago del sellado de adquisición del pliego. Las ofertas cuyo sobre no contuviere en su interior los SOBRES  Nº 1, 2 y 3  serán rechazadas in limine. Dichas presentaciones serán apartadas, no procediéndose a la apertura de sobres y la documentación quedará bajo custodia de Municipalidad de Rosario, hasta su posterior devolución al interesado, que deberá retirarla en forma personal en el Despacho de la Secretaría General. 

2.10.3  Se labrará un Acta donde se consignará lo acaecido.

2.11  DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR CON LAS OFERTAS: Los sobres deberán estar correctamente rotulados indicando el nro. de sobre, y la licitación a la cual hace referencia .El  oferente deberá seguir rigurosamente el orden temático  del presente pliego y especificaciones técnicas, debiendo  dar  respuesta  a todas y cada una de  las  exigencias para la presentación de sus propuestas.

2.11.1 Contenido del SOBRE Nº 1: En original y duplicado:

· Datos personales o societarios: Nombre completo de la persona física o jurídica que formula la propuesta, Nº de CUIT, CUIL o CDI, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico. En el caso de personas jurídicas, copia certificada de estatutos de la institución o Contrato Social, nómina completa de sus integrantes y miembros de Comisión Directiva o Directorio, copia certificada de  inscripción en el Registro Público de Comercio y constancia de su subsistencia.

· Nota de declaración de domicilio real del oferente y constitución de domicilio legal en  la ciudad de Rosario y Nota  de declaración jurada por la cual el oferente declara que ante cualquier controversia o cuestión litigiosa  que se suscite con motivo de la presente licitación  se somete a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, con renuncia a todo otro fuero que pudiere corresponder, incluso el Federal.

· Firma y aclaración de firma de la persona que rubrica la propuesta, sea el propio oferente o apoderado de éste , con agregación, en este último caso, de copia certificada de poder mediante  el cual se le asignan facultades de representación en el llamado a licitación.

· Sellado Municipal de la adquisición del pliego, emitido por Pesos ochocientos ($ 800,00.-). 

· Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, firmado y sellado por el oferente o apoderado, en cada una de sus hojas.

· Constancia de constitución de garantía de la oferta conforme al Art. 2.5.

·  Constancia de inscripción en el Padrón de Proveedores de la Municipalidad de Rosario (Decreto Nro. 439/1998): Los oferentes que se hallen inscriptos en el Padrón de Proveedores de la Municipalidad de Rosario deberán presentar dicha constancia. Aquellos oferentes que no se hallen asentados en el Padrón de Proveedores, o bien deban modificar los datos oportunamente declarados en el mismo, presentarán el  formulario de empadronamiento / modificación de datos que se adjunta al presente, completado en todos sus rubros.

·  Declaración jurada por la cual el oferente declare que no se encuentra  comprendido en cualesquiera de las siguientes circunstancias:

· Haber sido declarado en concurso liquidativo o quiebra o haberse solicitado su concurso preventivo dentro de los dos años anteriores al presente llamado a licitación. 

· No pertenecer, en caso de sociedades, ninguno de los socios, a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado, incluso dentro de los 2 (dos) años después de haber cesado en sus funciones.

· No estar inhibido, ni ser deudor del Estado.

· No estar condenado por delito contra la fe pública.

· En caso que los oferentes optaren por presentarse bajo empresas consorciadas en Unión Transitora de Empresas, deberán, además de la documentación citada más arriba, dar cumplimiento a los requisitos dispuestos por la Ley 22.903, adjuntando  contrato constitutivo de U.T.E. en el que se encuentre pactada la solidaridad entre las mismas frente al comitente, el que podrá inscribirse con posterioridad a la fecha de apertura y antes del acto que disponga  la adjudicación. La garantía de oferta, deberá ser presentada a nombre de la U.T.E. 

· Fotocopias autenticadas de los siguientes comprobantes otorgados por esta Municipalidad:

·  Constancia de pagos registrados que demuestre que no haya deuda de Derecho de Registro e Inspección hasta el mes de febrero del 2005 inclusive 

· Constancia de pagos al día de Tasa General de Inmuebles y de Contribución de Mejoras de las propiedades que posea el proponente en la ciudad de Rosario hasta el mes de febrero del 2005 inclusive.

2.11.2   Contenido del SOBRE Nro. 2: En original y duplicado:

· Antecedentes: los oferentes deberán presentar toda la documentación que crean necesaria para acreditar sus antecedentes. Adjuntar información de Organismos Públicos y/o privados de quienes hayan sido o sean proveedores de productos similares. Indicar  teléfono, dirección y persona a contactar a la que se podrán solicitar referencias del servicio  técnico cubierto por la garantía. 

· Propuesta técnica y toda especificación técnica aclaratoria de lo ofertado (Detalles en Art. 17) 

· Folletería de todo lo referente a las componentes ofrecidas para cumplimentar el servicio.  

2.11.3   Contenido del SOBRE Nro. 3: En original y duplicado, Propuesta económica (Detalles en Art. 18).

Los duplicados de los Sobres 2 y 3 serán remitidos, luego del acto de apertura, a la Dir.Gral.de Informática a los fines de adelantar la lectura de las propuestas.

Art. 3.  GARANTÍA DE ADJUDICACION: El oferente que resultare Adjudicatario de la presente licitación, deberá incrementar el monto del depósito en garantía de oferta indicado en el art. 2.5.  hasta la suma equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto total adjudicado, a fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, debiendo acreditar tal circunstancia dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que fuere notificado fehacientemente del acto administrativo de adjudicación. 

Art. 4. IGUALDAD DE PRECIOS: Cuando después de abiertas las propuestas se verifique una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, se llamará  exclusivamente a esos proponentes a fin de mejorar sus precios,  en forma escrita, señalando día y hora dentro de un término que no exceda de 5 (cinco) días. Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o  por sorteo entre ellos  (Art. 74 de la Ordenanza de Contabilidad).

Art. 5. ORDENANZA 7602/03 Y DECRETO 1962/04: Constituyen parte de esta licitación y se adjuntan al pliego licitatorio. Para gozar de dichos beneficios, los proveedores deberán presentar la declaración jurada establecida en el Anexo I del decreto citado.

Art. 6.  IMPUGNACIONES ORDENANZA 2650/80:  Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieren formulado propuesta durante el día siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la dependencia municipal donde se hubiere realizado el acto. Podrán formular impugnaciones dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, las cuales serán admitidas si cumplieren con los requisitos de presentación  que se detallan: 

· Las impugnaciones serán presentadas por escrito, en papel  con sellado municipal por un valor de $ 2.000 ( Pesos dos mil) exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. 

· Los escritos serán presentados ante la Dirección de Mesa General de Entradas de Municipalidad, con mención del expediente por el cual se tramitó el llamado a licitación.

     Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundadas o carentes de importancia que, a juicio del Departamento Ejecutivo hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible a quien las haya formulado de sanción de pérdida del depósito en garantía de su oferta, sin perjuicio de disponerse su suspensión por hasta doce meses en el Padrón de Proveedores  y Registro de Sancionados. 

Art. 7.  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: Sin perjuicio de las penalidades mencionadas en el Art.9, los postulantes/Adjudicatarios serán pasibles de la aplicación del régimen sancionatorio previsto en el Decreto Nº 439 de fecha 25 de marzo de 1998 (Padrón de Proveedores y Registro de Sancionados).

Art. 8.  TRANSCRIPCIÓN DE DECRETOS Y ORDENANZAS PERTINENTES:

TRANSCRIPCIÓN DEL ART. 18º DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES Nro. 2756:  “Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura publica o contrato que se celebre con particulares”.

TRANSCRIPCIÓN DEL ART.55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes: Inc.C) Locaciones de inmuebles y de Servicios y contratos de suministros y otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de presupuesto para cada año financiero, las previsiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones”.

TRANSCRIPCIÓN  DE DECRETO Nro. 0624/96: “Quien resultare Adjudicatario de la presente licitación Pública, deberá abrir en el Banco Municipal de Rosario, una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro, según corresponda, a fines de que Tesorería General haga efectivos los pagos correspondientes. La constancia de apertura de la referida Cuenta Corriente o Caja de Ahorro, deberá acompañarse conjuntamente con la factura respectiva”.

TRANSCRIPCIÓN DEL ART. 5 DEL DECRETO Nro. 0736/01: “En los citados actos licitatorios todos los oferentes deberán incluir en sus propuestas declaración sobre su conocimiento a las disposiciones del presente decreto”

Art. 9.  PENALIDADES:  El Adjudicatario será pasible de las sanciones correspondientes conforme al decreto 439/98 del Reglamento de Compras.

Art. 10.  DEMOSTRACIÓN Y/O PRUEBA  DE LA OFERTA: La Municipalidad de Rosario,  antes de la adjudicación, podrá  pedir  una demostración  o prueba a todas las firmas o a alguna en particular acerca de los items ofertados. La prueba puede consistir en la instalación del equipo en el domicilio de la  Municipalidad o en instalaciones del oferente donde se podrá hacer uso del mismo durante un período de tiempo no superior a una semana. Si un oferente se niega o no cumple con la hora y fecha prevista para la demostración y/o prueba quedará automáticamente fuera de la licitación.

Si la demostración y/o prueba no es satisfactoria a criterio de la Municipalidad, el oferente será desestimado del ítem. 

Todos los gastos que se originen para llevar adelante tal demostración y/o prueba estarán totalmente a cargo de los oferentes.

Art. 11.  PLAZO ENTREGA: El plazo de entrega se contará en días corridos a partir de la recepción fehaciente de la orden de provisión. Se establece en 15 días corridos para todos los items. 

Art. 12. LUGAR DE ENTREGA: Según lo especificado en Anexo 3.

Art. 13.  FORMA DE COTIZAR:  Las ofertas deben incluir en el precio, el Impuesto al Valor Agregado, por ser Municipalidad de Rosario No responsable en el citado impuesto, en tanto y en cuanto se halle gravado el servicio o bien que se contrata. Se aceptarán únicamente ofertas en Pesos.

No se aceptarán  costos adicionales que no hayan sido incluidos en la oferta. El precio a cotizar deberá incluir:

· todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, etc.;

· la totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes ,

· los derivados de los seguros;

· los que surjan de las normas impositivas o del presente llamado

· todo aquello que sea parte del objeto de la presente licitación.

Art. 14.  FORMA DE PAGO: El Adjudicatario podrá facturar por ítem completo una vez que haya entregado el mismo a Municipalidad y que ésta  haya dado conformidad de la entrega. Cada Adjudicatario deberá emitir una factura por los ítems entregados.

El pago de la factura se realizará a los treinta (30) días corridos de la fecha de misma. Si las facturas no se encontraran en forma o no se adecuaran a las condiciones estipuladas, serán devueltas al Adjudicatario, quién deberá subsanar los errores o deficiencias y presentarlas nuevamente para su conformación. Los efectos de las dilaciones que se originen en estas circunstancias serán asumidos en forma exclusiva por el Adjudicatario, no dando derecho al cobro de intereses o cualquier otro tipo de indemnización. 

La Tesorería General, previo al pago de cada factura deberá cumplimentar las previsiones establecidas en el decreto nro. 0736/01.

Art. 15.  CRITERIOS DE ADJUDICACION: La adjudicación de la presente licitación se realizará  por ítem  a aquellos oferentes que hayan cumplido con los requisitos de documentación solicitada, superen satisfactoriamente la evaluación de las características técnicas, antecedentes presentados y prueba del equipamiento (si hubiera), y presenten la  propuesta más conveniente a nivel costo-calidad. La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar cada uno de los items cuya cotización se solicita en la presente licitación, hasta en un 20% menos de la cantidad que en cada uno de ellos se solicita. La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas, sin que esto dé derecho a reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de las firmas oferentes. Así mismo podrá no adjudicar alguno de los ítems que se licitan en este llamado. 

Art. 16. GARANTÍA: Los oferentes expresarán en sus ofertas si la garantía supera los plazos mínimos requeridos para cada ítem, teniéndose en cuenta dicha amplitud para la adjudicación de los mismos.

El/los adjudicatarios deberá/n permitir la apertura del equipamiento adjudicado, por parte de personal de la Municipalidad o personal externo que la Municipalidad designe, para su limpieza interna  y/o agregado de componentes que se puedan requerir, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA PERDIDA DE LA GARANTÍA.

Art. 17. INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA (EN SOBRE NRO. 2): El Oferente deberá incluir toda la información que crea conveniente a fin de que Municipalidad realice la correcta evaluación de las calidades de los productos y la valorización de la oferta.

SE DEBERÁN COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE TODOS LOS PUNTOS ENUNCIADOS EN LAS TABLAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO 4.

Art. 18. INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (EN SOBRE NRO. 3) Se deberá cotizar cada ítem por separado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego

Art. 19. RIESGOS: “Municipalidad de Rosario sólo será responsable por los hechos o riesgos que la misma asuma expresamente. El Adjudicatario celebrará el contrato a su riesgo y ventura y responde por todos los hechos u obligaciones relativos a la prestación del servicio”.

Art. 20. ACLARACIONES: Los opcionales, accesorios, adicionales o facilidades que a juicio del oferente sean convenientes, o mejoren la prestación del servicio deben ser ofertados aparte, discriminando el valor para cada ítem en particular. 

Si el Adjudicatario no dispone en el momento de la entrega del equipamiento / material y/o componente ofertado, deberá ser entregado uno que cumpla con todas las especificaciones técnicas y supere las características mínimas ofertadas por el mismo precio, previa conformidad de la Municipalidad de Rosario.

Parte del equipamiento solicitado requiere de una marca y modelo en particular debido a los estándares definidos para la red de comunicaciones, el  stock de repuestos existente y la capacitación al personal que administrará los mismos. 

Art. 21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Cada item debe ajustarse a las Características técnicas correspondientes especificadas en el Anexo1.

Art. 22. ÍTEMS LICITADOS:

Item 1 : 112
PC´s para Cliente Fino 

Item 2 : 8
PC´s Multimedia 

Item 3 : 11
PC´s para GIS

Item 4 : 2
KVMswitch x8 rackeable

Item 5 : 2
Grabadora de DVD

Item 6 : 1
Unidad de ZIP

Item 7 : 1
Scaner

Item 8 : 3
Tableros digitalizadores

Item 9 : 4
CPU Servidoras de aplicaciones

Item 10:1 
CPU Servidora de Archivos 

Item 11:1
CPU Servidor de base de Datos

Item 12:1
CPU Servidor de WTS

Item 13:3
Cámaras digitales

Item 14:6
Chorro de tinta color

Item 15:3
Chorro de tinta color Carro Ancho

Item 16:19
Laser Medianas

Item 17:24
Laser Atención al  público

Item 18:6
Ticketeras

Item 19:1
Plotter

Item 20:1
UPS de 6 Kva

Item 21:1
Rack

Item 22:1 
Unidad de Cinta con controladora SCSI

Item 23:12
Cintas para unidad de cinta 

Item 24:1
CPU Servidor para Desarrollo y Testing

Item 25:3
Windows 2003 server

Item 26:1
SQL Server

Anexo 1: Características Técnicas 

Item 1:  112 PC´s para Cliente Fino

Tipo de BIOS: Deberá contar con soporte DMI y estar configurado dicho agente. 

Tipo de Motherboard: No deberá tener procesador ni MODEM integrado, y con slot AGP. Deberá soportar booteo por red con el protocolo PXE.

Marca Motherboard:  INTEL,  MSI, ASUS 

Tipo y vel. Procesador: Como mínimo INTEL CELERON 2,4 Ghz .

FSB: 333 Mhz o superior. 

Capacidad cache: 128Kb o superior

Tipo de memoria: DDR

Velocidad de memoria: Como mínimo 400 Mhz. 

Capacidad Memoria: como mínimo 256 Mb RAM.

Expans. Max. Memoria: Al menos 2Gb con recambio de módulos. 

Tipo y cant. slots totales: Al menos 3 slot PCI

Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado en español.

Marca teclado: BTC – GENIUS – LOGITECH – H.PACKARD – IBM – COMPAQ.

Puertos seriales: Al menos 1 libre.

Puertos Paralelos: Al menos 1 del tipo Centronics.

Puertos USB:  Al menos 2 al frente.

Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 ½ como mínimo.

Interfase de disco: IDE .

Capacidad de disco: Al menos  deberá ser de 60 GB y de 7200 RPM. 

Marca del Disco:HITACHI, SAMSUNG, QUANTUM, NEC, WESTERN DIGITAL, SEAGATE, TOSHIBA

Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 350W como mínimo  y dos forzadores extras, uno para el gabinete y otro para el disco rígido.

Interfase adapt. Video: AGP  o integrada.

Tipo y resol adapt. Video: Deberá soportar SVGA 1024x768x256 colores en modo no-entrelazado.

Memoria adapt. Video: Al menos  32  Mb 

Marca y modelo monitor:  SAMSUNG, PHILIPS, VIEWSONIC, COMPAQ, H.PACKARD, IBM, LG, BENQ, AOC.

Medida monitor: cómo mínimo 15“ con ajuste de punto  0.26mm o menor.

Resol max monitor: 1024x768x256 colores en modo no entrelazado.

Modo no-entrelazado: Hasta 1024x768x256 colores.

Modelo del mouse: 2 (dos) teclas

Interfase del mouse: PS2 

Marca del mouse:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD.

Comunicaciones: Cada Pc deberá contar con dos placas de red: 1 integrada con booteo PXE  y 1 externa que soporte grabación de Eprom de Booteo.

Modelo: Ethernet o Fast Ethernet 100% compatible y de marca reconocida.

Interfase placa de red: PCI no integrada.

NOTA: 

El proveedor deberá garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, serán totalmente compatibles con Microsoft Windows XP Professional o superior y con entorno Gnome 2.8 y KDE 3.3o superior utilizando Xfree86 versión 4.4 o superior, corriendo con kernel Linux versiones 2.6.8 o superiores. En caso de requerirse para este objetivo el uso de drivers no existentes en la versión de serie del núcleo, el Adjudicatario deberá entregar los drivers correspondientes en soporte magnético u óptico. 

Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con al menos 4 enchufes de alimentación de equipos y su alimentación debe contar con terminal de puesta a tierra.

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos los componentes. 

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

Item 2: 8 PC´s para Multimedia 

Tipo de BIOS: Deberá contar con soporte DMI y estar configurado dicho agente. 

Tipo de Motherboard: No deberá tener Procesador ni MODEM integrado y deberá contar con  slot AGP. 

Marca Motherboard:  INTEL,  MSI, ASUS

FSB: 333 Mhz o superior.

Tipo y vel. Procesador: Como mínimo  INTEL CELERON 2,4 Ghz . 

Capacidad cache: 128Kb como mínimo

Tipo de memoria: DDR.

Velocidad de memoria: 400 Mhz como mínimo.

Capacidad Memoria: 512 Mb como mínimo.

Expans. Max. Memoria: Al menos 2 Gb con recambio de módulos. 

Tipo y cant. slots totales: 3 PCI como mínimo.

Tipo y cant. slots libres: 2 PCI como mínimo una vez configurado el equipo con los dispositivos pedidos.

Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 ½ como mínimo.

Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado en español.

Marca teclado: BTC – GENIUS – LOGITECH – H.PACKARD – IBM – COMPAQ.

Puertos seriales: Al menos 1 libre.

Puertos Paralelos: Al menos 1 del tipo Centronics.

Puertos USB: Al menos dos libres al frente.

Interfase de disco: IDE.

Capacidad de disco: Al menos  deberá ser de  80 GB y de 7200 RPM. 

Marca del Disco:HITACHI, SAMSUNG, QUANTUM, NEC, WESTERN DIGITAL, SEAGATE, TOSHIBA

Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 350W como mínimo  y dos forzadores extras, uno para el gabinete y otro para el disco rígido .

Interfase adapt. Video: AGP 8X.

Tipo y resol adapt. Video: Deberá soportar al menos 1280 x 1024 x 32 bits .

 Memoria adapt. Video: Al menos  64  Mb.

Medida monitor: 15 " como mínimo, con ajuste de punto  0.26 mm o menor.

Resol max monitor: 1024x768x256 colores en modo no entrelazado.

Modo no-entrelazado: Hasta 1024x768x256 colores.

Marca y modelo monitor:  SAMSUNG, PHILIPS, VIEWSONIC, COMPAQ, H.PACKARD, IBM, LG, BENQ, AOC.

Interfase del mouse: PS2.

Modelo: OPTICO.

Marca del mouse:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD.

Lectora de DVD :

Interface: E-IDE/ATAPI.

Velocidad: 12x o superior.

Compatibilidad: Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores, Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Marca y modelo placa audio: Debe ser de al menos 16 bits y contar con sintetizador de FM.

Interfase placa audio: deberá ser PCI o integrada.

Compatibilidad placa de audio: Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Parlantes: Deberán ser de 120W como mínimo.

Comunicaciones: Cada Pc deberá contar con dos placas de red: 1 integrada con booteo PXE y 1 externa que soporte grabación de Eprom de Booteo.
Modelo: Ethernet o Fast Ethernet 100% compatible y de marca reconocida.

Interfase placa de red: PCI no integrada.
Características Técnicas del Sistema operativo

Ultima versión de Windows XP PRO o superior  liberada en español para la marca y modelo de computadora ofertada, preinstalado, con licencia . Se aceptará licencia OEM.

Características de las herramientas de escritorio libres:

Las CPU deberán ser entregadas con los siguientes software  preinstalados:

1. Java Runtime Enviroment 1.4.1 (JDK/JRE) o superior  

2. Open Office  1.1.3

Municipalidad entregará al Adjudicatario un CD con el software indicado y su configuración óptima.

Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con al menos 4 enchufes de alimentación de equipos y su alimentación debe contar con terminal de puesta a tierra.

NOTA: 

El proveedor deberá garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, serán totalmente compatibles con Microsoft Windows XP Professional o superior y con entorno Gnome 2.8 y KDE 3.3o superior utilizando Xfree86 versión 4.4 o superior, corriendo con kernel Linux versiones 2.6.8 o superiores. En caso de requerirse para este objetivo el uso de drivers no existentes en la versión de serie del núcleo, el Adjudicatario deberá entregar los drivers correspondientes en soporte magnético u óptico. 

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos los componentes. 

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

Item 3:  11 PC´s para GIS

Características Técnicas:

Tipo de BIOS: Deberá contar con soporte DMI y estar configurado dicho agente. 

Tipo de Motherboard: No deberá tener Procesador ni MODEM integrado y deberá contar con slot AGP.

Marca Motherboard:  INTEL,  MSI, ASUS

FSB: 333 Mhz o superior.

Tipo y vel. Procesador: como mínimo INTEL Pentium IV de 2,8 Ghz .

Tipo de memoria: DDR

Velocidad de memoria: 400 Mhz como mínimo.

Capacidad Memoria: 512 Mb como mínimo.

Expans. Max. Memoria: Al menos 2 Gb con recambio de módulos. 

Tipo y cant. slots totales: 3 PCI como mínimo.

Tipo y cant. slots libres: 2 PCI como mínimo una vez configurado el equipo con los dispositivos pedidos.

Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 ½ como mínimo.

Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado en español.

Marca teclado: BTC – GENIUS – LOGITECH – H.PACKARD – IBM – COMPAQ.

Puertos seriales: Al menos 1 libre.

Puertos Paralelos: Al menos 1 del tipo Centronics.

Puertos USB: Al menos dos libre al frente.

Interfase de disco: IDE.

Capacidad de disco: Al menos  deberá ser de  80 GB y de 7200 RPM.

Marca del Disco:HITACHI, SAMSUNG, QUANTUM, NEC, WESTERN DIGITAL, SEAGATE, TOSHIBA

Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 350W como mínimo  y dos forzadores extras, uno para el gabinete y otro para el disco rígido .

Interfase adapt. Video: AGP 8X.

Tipo y resol adapt. Video: deberá soportar al menos 1280 x 1024 x 32 bits.

Memoria adapt. Video: Al menos  128  Mb.

Medida monitor: 17" como mínimo, con ajuste de punto  0.26 mm o menor.

Resol max monitor: 1024x768x256 colores en modo no entrelazado.

Modo no-entrelazado: Hasta 1024x768x256 colores.

Marca y modelo monitor:  SAMSUNG, PHILIPS, VIEWSONIC, COMPAQ, H.PACKARD, IBM, LG, BENQ, AOC.

Interfase del mouse: PS2 

Modelo: OPTICO.

Marca del mouse:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD.

Lectora de DVD:

Interface: E-IDE/ATAPI.

Velocidad: 12x o superior.

Compatibilidad: Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000 y superiores.

Marca y modelo placa audio: Debe ser de al menos 16 bits y contar con sintetizador de FM.

Interfase placa audio: deberá ser PCI  o  integrada.

Compatibilidad placa de audio: Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000 y superiores.

Parlantes: Proveer. Deberán ser de 120W como mínimo.

Comunicaciones: Cada Pc deberá contar con dos placas de red: 1 integrada con booteo PXE y 1 externa que soporte grabación Eprom de booteo.
Modelo: Ethernet o Fast Ethernet 100% compatible y de marca reconocida.

Interfase placa de red: PCI no integrada..

Características Técnicas del Sistema operativo

Ultima versión de Windows XP PRO o superior  liberada en español para la marca y modelo de computadora ofertada, preinstalado, con licencia . Se aceptará licencia OEM.

Características de las herramientas de escritorio libres:

Las CPU deberán ser entregadas con los siguientes software preinstalados:

3. Java Runtime Enviroment 1.4.1 (JDK/JRE) o superior  

4. Open Office  1.1.3.

Municipalidad entregará al Adjudicatario un CD con el software indicado y su configuración óptima.

Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con al menos 4 enchufes de alimentación de equipos y su alimentación debe contar con terminal de puesta a tierra

NOTA: 

El proveedor deberá garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, serán totalmente compatibles con Microsoft Windows XP Professional o superior y con entorno Gnome 2.8 y KDE 3.3o superior utilizando Xfree86 versión 4.4 o superior, corriendo con kernel Linux versiones 2.6.8 o superiores. En caso de requerirse para este objetivo el uso de drivers no existentes en la versión de serie del núcleo, el Adjudicatario deberá entregar los drivers correspondientes en soporte magnético u óptico. 

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos los componentes. 

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

ITEM 4:  2 KVMswitch x 8    

Podrá ser del tipo manual o automático, conexionado ps2,  para monitor, de 8 puertos (o más) entrada a una salida,  con cables de conexión.

Deberá ser rackeable.

Deberá ser suministrado con todos los cables. La longitud mínima de cada cable de conexión la Pc o Servidor deberá ser de 2 mt. cómo mínimo

Garantía : 12 meses como mínimo.

ITEM 5: 2  Grabadora de DVD interna   

Deberá de multizona.

Interface:E-IDE/ATAPI

Velocidad: Al menos de: DVD R/RW :   + / - 8 X  CD-R/RW    : 40x24x40x; CD-R: 40x; CD-RW: 24x; CD-ROM: 40x

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 6:  1 Unidad de Zip interna

Capacidad de almacenamiento: Al menos de 250 MB.

Características: Interna. Especificar capacidad máxima de los zip con los que trabaja.

Interface: Ide.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 7: 1 Scanner A4

Resolución óptica mínima: 1200 x 600 dpi.

Tamaño de escaneo: Papel tamaño A4.

Interface: USB o puerto paralelo mejorado.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 8:  3 Tableros digitalizadores

Interface: Serial

Area de trabajo: Al menos 4" x 3"

Debe funcionar correctamtente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.  No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI (Graphical Device Interface).

Resolución:al menos 2540 LPI.

Garantía: 12 meses como mínimo.

Item 9 : 4 CPU Servidoras de aplicaciones

Configuración base – Características Mínimas:

Marcas Aceptadas:  Dell, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems o Unisys.

Procesadores: 2 (dos) Procesadores Intel Xeon de 3.2GHz o superior, con FSB de 800MHz y caché L2 de 2MB por procesador.

Memoria: 4GB, ECC, de 400MHz de velocidad.

Controladora de disco: SATA con RAID 1 por hardware.

Disco: 2 (dos) de 80GB, 7200 RPM, 8MB caché.

Gabinete: Para colocar en rack, ocupando como máximo 5U.

Controladora de video: SVGA.

Fuente de alimentación: Deberá contar con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para todos los dispositivos solicitados. Deberá estar integramente contenida en el gabinete y contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas.

Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y configurado por el proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma. 

Red: Controladora Doble de red 10/100/1000BaseT, o bien dos controladoras de esa velocidad.

Slots: Al menos un slot PCI-X de 133MHz libre luego de configurado el equipo con los dispositivos solicitados.

Este servidor deberá estar certificado para alguna distribucion de Linux.

Opcionales: 

1- Gabinete rackeable de no más de 2U.

Características mínimas:se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 20 del presente pliego.

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 3 años on-site.

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

Item 10:1 
CPU Servidora de Archivos 

Configuración base – Características Mínimas:

Marcas Aceptadas:  Dell, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems o Unisys.

Procesador:1 (uno) Procesador Intel Xeon de 3.2 Ghz, FSB de 800MHz, 1MB L2 cache, ampliable a 2 procesadores sin necesidad de recambiar modulos o placas del sistema.

Memoria: 2GB, ECC, de 400MHz de velocidad, ampliable a 4Gb sin recambiar módulos o 12 con recambio de los mismos.

Controladora de arreglo de discos (RAID): Capacidad para 6 discos, 128Mb cache protegido con batería. Velocidad Ultra320. 

Discos: 3 (tres) de 72GB y 15.000 RPM. Velocidad Ultra320, configurados en RAID 5.

Gabinete: Con capacidad para instalar hasta 6 discos como los indicados más arriba. Forma Tower o para rack. A igual precio, se prefiere un gabinete para rack.

Fuentes de alimentación: Redundantes en esquema N+1. Deberán contar con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para los dispositivos solicitados, más 3 discos adicionales a colocarse en el futuro. Deberá estar integramente contenida en el gabinete y contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas.

Controladora de video: SVGA.

Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y configurado por el proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma. 

Red: Controladora de red 10/100/1000BaseT. Se deberá contar con contoladora doble, o bien 2 controladoras.

Slots: Al menos un slot PCI-X libre luego de configurado el equipo con los dispositivos solicitados.

Este servidor deberá estar certificado para alguna distribucion de Linux.

Características mínimas:se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 20 del presente pliego.

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 3 años on-site.

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

Item 11:1
CPU Servidor de base de Datos

Configuración base – Características Mínimas:

Marcas Aceptadas:  Dell, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems o Unisys.

Procesador:1(uno) Procesador Intel Xeon de 3.0GHz, 1MB cache,  FSB de 800MHz.

Memoria: 2GB, ECC, 333MHz, ampliable a 4GB sin reemplazo de módulos.

Controladora de arreglo de Discos: SATA con capacidad para RAID 1 por hardware.

Discos: 2 (dos) SATA de 80GB, 7200 RPM y 8MB cache.

Gabinete: Para rackear, de 5U como máximo.

Fuente de alimentación: Deberá contar con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para los dispositivos solicitados. Deberá estar integramente contenida en el gabinete y contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas.

Controladora de video: SVGA.

Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y configurado por el proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma. 

Red: Controladora de red 10/100/1000BaseT. 

Slots: Al menos un slot PCI-X libre luego de configurado el equipo con los dispositivos solicitados.

Este servidor deberá estar certificado para Windows Server 2003 y alguna distribución Linux.

Opcionales: 

1- Procesador de 3.2GHz, 1Mb caché L2 en lugar del solicitado. Memoria de 400MHz en lugar de 333.

Características mínimas:se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 20 del presente pliego.

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 3 años on-site.

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

Item 12:1
CPU Servidor de  Windows  Terminal Server

Configuración base – Características Mínimas:

Marcas Aceptadas:  Dell, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems o Unisys.

Procesadores: 2 (dos) AMD Opteron de 2.6GHz, 1Mb caché L2 por procesador.
Memoria: 4GB o superior, de 400MHz velocidad y ECC, ampliable a 6Gb sin reemplazo de módulos o  16Gb con reemplazo de los mismos.

Controladora de disco: Ultra 320 SCSI con soporte para RAID 1 por hardware.

Discos: 2 (dos) de 36Gb, 15000 RPM, Ultra320, configurados en RAID 1.

Gabinete: Para rack, de 1 o 2 U, con capacidad suficiente para albergar todos los dispositivos pedidos con este servidor.

Fuente de alimentación: Deberá contar con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para todos los dispositivos solicitados. Deberá estar integramente contenida en el gabinete y contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas.

Controladora de video: SVGA.

Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y configurado por el proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma. 

Red: Doble controladora de red 10/100/1000BaseT

Slots: Al menos un slot PCI-X de 133 Mhz libre luego de configurado el equipo con los dispositivos solicitados.

Este servidor deberá estar certificado para Windows Server 2003.

Opcionales: 

1- Fuentes redundantes y ventiladores redundantes. 

Características mínimas:se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 20 del presente pliego.

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 3 años on-site.

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

ITEM 13: 3 Cámaras Digitales

Resolución: al menos 3.0 mpíxels.

Resolución efectiva : al menos 3.2 mpíxels.

Resolución máxima en píxels : al menos 2048 x 1536 píxels.

Zoom digital : al menos de 2,5 x.

Visor y pantalla : LCD.

Formato de imágenes standar: JPG (normal, fino y superfino).

Memoria : al menos 32 Mb.

Deberá contar con flash interno integrado, con una potencia de al menos 4 mts.

Modos de flash: on, off, automático y reducción de ojos rojos.

Tipo de baterías/pilas : pilas tipo AA Recargables.

Cargador de baterias.

Interfase : Serial o USB.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores. No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI (Graphical Device Interface).

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 14: 6 Impresoras chorro de tinta color

Bandeja de alimentación para hojas tamaño carta, A4 y Oficio.

La carga de papel debe ser en forma superior

17 hojas por minuto, como mínimo cuando imprime en blanco y negro.

9 hojas por minuto, como mínimo cuando imprime en color. 

El lenguaje de impresión debe ser  PCL3 como mínimo

Debe contar con cartucho negro y color, y no imprimir negro combinando colores.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

No deberá ser un producto diseñado exclusivamente para Windows.

Los controladores no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).

Deberá soportar un print server externo HP Jetdirect o funcionalmente equivalente.

Interfase: Paralelo

Fuente de Alimentación: 220 v

Cable paralelo bidireccional.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 15: 3 Impresoras chorro de tinta color carro ancho 

Carro Ancho, 1440 X 720 dpi o superior.

SIN Tractor para formulario continuo.

Bandeja de alimentación para papel carta, A3, A4 y oficio.

El lenguaje de impresión debe ser  PCL3 como mínimo .

Velocidad de impresión como mínimo 6 ppm negro y 5 ppm color como mínimo.

Debe contar con cartucho negro y color, y no imprimir negro combinando colores.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con  Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

No deberá ser un producto diseñado exclusivamente para Windows.

Los controladores no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).

Deberá soportar un print server externo HP Jetdirect o funcionalmente equivalente.

Interfase: Paralelo IEEE 1284.

Cable paralelo bidireccional.

Fuente de Alimentación: 220 v.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 16: 19 Impresoras Láser medianas 

Blanco y Negro.

Debe tener como mínimo 1 bandeja multitamaño  y aceptar papel oficio, carta y A4.

El lenguaje de impresión debe ser  PCL5 como mínimo.

20 páginas por minuto como mínimo.  

Resolución: no menor a 600 x 600 dpi.

Fuente de Alimentación: 220 v.

Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284.

Placa de red  (Print Server interno).

Cable paralelo bidireccional.

Hard y soft necesario para imprimir códigos de barra formato 2 de 5.

16 MB de memoria RAM.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

No deberá ser un producto diseñado exclusivamente para Windows.

Los controladores no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).

No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI (Graphical Device Interface).

Garantía: 12 meses como mínimo.

Item 17:  24 Laser Atención al  público - Impresoras de mediano porte

Blanco y Negro.

Debe tener como mínimo 2 bandejas multitamaño además del alimentador manual y aceptar papel oficio, carta y A4.

El software de impresión debe ser el estándar del mercado (como mínimo PCL6 o emulación).

30 páginas por minuto como mínimo.  

Resolución: no menor a 600 x 600 dpi

Hard y/o soft necesario para imprimir códigos de barra formato 2 de 5.

Capacidad para fonts residentes.

Fuente de Alimentación: 220 v.

32 MB de memoria RAM.

Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284 y placa de red, (Print Server interno).

Placa de red   (Print Server interno).

Cable paralelo bidireccional.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

No deberá ser un producto diseñado exclusivamente para Windows.

Los controladores no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).

No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI (Graphical Device Interface).

Deberá soportar  protocolo de impresión en red LPD.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 18:  6  Impresoras de tiquets (tiqueadoras) Tipo EPSON TM III 

Deberá tener el sistema de impresión TÉRMICO.

Resolución: 180 x 180 dpi.

Código de barras: UPC-A, UPC-C, JAN13, (EAN), JAN8 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, CODABAR, ITF, PDF 417.

Interfase de conexión a Pc :  Paralelo bidireccional

Fuente de Alimentación: 220 v.

Incluir cables necesarios y transformadores requeridos.

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Debe ser compatible con  Windows 95/98/NT/2000/XP y Windows 2003 Server.

No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI (Graphical Device Interface).

Los controladores no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).

Deberá soportar un print server externo HP Jetdirect o funcionalmente equivalente.

La tiqueadora debe tener la función de corte automático. 

No se requieren funciones de auditoría ni varias copias de las impresiones de estas tiqueadoras.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 19: 1 Plotter.

Resolución: 1200 X 600 PPP.

Resolución color: 1200 x 600 dpi.

Velocidad de impresión borrador negro/color: 90 segundos para dibujo lineal en tamaño A1; 7,9 m2/hora para imágenes color.

Velocidad de impresión color normal: 3,3 m2 /hora.

Memoria estándar: 16 Mb.

Lenguaje de impresión: PCL3 GUI RGB a 24-bit contone.

Tamaño de impresión: hoja: ancho 21 a 106,7 cm ; largo 21 a 189,7 cm;   ROLLO  ancho: 61 - 91 - 106 cm ; largo 45,7 m. 

Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores . Debe ser compatible con  Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Los controladores no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).

Deberá soportar un print server externo HP Jetdirect o funcionalmente  equivalente.

Interfase: Paralelo IEEE 1284, USB.

Fuente de Alimentación: 220 v.

Cable paralelo bidireccional.

No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI  (Graphical Device Interface).

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 20: 1
UPS de 6 Kva

6 KVA como mínimo de potencia. 

Alimentación y salida de 220 volts.

Deberá contar con baterías internas y con autonomía de por lo menos 15´.  La tecnología debe ser ON LINE o LINE INTERACTIVE, no se aceptarán tecnología STANDBY. 

Deberá contar con una interfase RS 232 o interfase ethernet y un software para permitir la administración total de la UPS (monitoreo, posibilidad de apagado programado, alarmas en general) en forma externa. El software deberá ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 21: 1
Rack

Normalizado de 19" y 45 unidades.

La profundidad deberá ser de 800mm, para montar sobre piso, totalmente desarmable, pudiéndose abrir la puerta trasera y la delantera, ambas con llave. La puerta delantera será de vidrio. 

Deberá incluir  3 (tres) bandejas fijas de 19" para equipos de hasta 50 Kg. Serán del tipo ventiladas  de 550 mm de largo con todos los elementos de sujeción para instalar en el rack soportadas por las 6 guías.

Deberán proveerse todos los elementos de montaje, tal que se ajusten al criterio de montaje para racks de 19". 

Deberá estar construido con chapa BWG 18/16, pintura epoxi color gris texturado o beige y poseer zócalo eléctrico. 

Deberá tener 6 guías de embutir y varillas roscadas en el frente. Entrada de cables por la base y techo.

Deberá tener ventilación forzada, con al menos 4(cuatro) unidades de ventilación y rejilla de protección. 

Deberá tener un zócalo con al menos 10 tomas de electricidad del tipo universal.

Garantía: 12 meses como mínimo.

ITEM 22: 1 
Unidad de Cinta con controladora SCSI

1 (una) Unidad de cinta tipo LTO de 400/800GB de capacidad.

1 (una) placa controladora SCSI para la unidad de cinta de éste item.

Características mínimas – Unidad de Cinta:

Tecnología: LTO

Capacidad: 400GB nativos, 800GB con compresión.

Velocidad: 80MB/s nativos.

Interfaz: SCSI Ultra320.

Disposición: interna, ocupando una bahia de 5.25” de altura completa (“full height”).

Garantía: 3 años mínimo.

Características mínimas - controladora SCSI.

Tipo: Ultra320

Interfaz al servidor: PCI-X de 133MHz.

Deberá ser entregada con todos los cables y accesorios necesarios para dejar operando normalmente la unidad de cinta solicitada en este ítem.

Garantía: 3 años mínimo.

Todos los elementos deberán funcionar bajo sistema operativo Linux. 

El proveedor deberá dejar todo el conjunto instalado y operando correctamente y a su capacidad y performance plenas en un servidor Linux provisto por la MCR. Los trabajos demandados para su instalación y puesta en marcha deberán ser realizados on-site en el Centro de Cómputos de la MCR y considerados partes integrantes de este item.

ITEM 23: 12
Cintas para unidad de cinta

Deberán ser de la máxima capacidad y velocidad soportadas por la unidad de cinta adquirida en el ítem 22.

ITEM 24: 1 CPU servidor para desarrollo y testing

Configuración base – Características Mínimas:

Procesador:1(uno) Procesadores Intel Xeon de 3.2 GHz, 1MB cache,  FSB de 800MHz.

Motherboard: Marca Intel, de las recomandadas por esta empresa para servidores, o bien Dell, HP, IBM o Unisys.

Memoria: 2GB, 400 MHz, ampliable a 4GB sin reemplazo de módulos.

Controladora de Discos: SATA con capacidad para al menos 4 discos y soporte RAID 0 y 1.

Discos: 4 (cuatro) SATA de 250 GB, 7200 RPM y 8MB cache. Si el servidor no es “de marca”, a cada disco se le deberá colocar un ventilador.

Gabinete: Deberá contar con 2 ventiladores adicionales (además del de la fuente de alimentación).

Fuente de alimentación: 500W.

Controladora de video: SVGA.

Red: Controladora de red 10/100/1000BaseT. 

El adjudicatario deberá entregar el servidor con Debian/GNU Linux instalado y funcionando correctamente con todos los dispositivos.

Garantía del equipamiento

Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos sus componentes.

En caso de Reclamos, el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contarán con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

ITEM 25:  3 Windows 2.003 Server

3(tres)Windows Svr Std 2003 Win32 Spanish OLP NL – Código de producto: P73-00292

114 (ciento catorce) Windows Server CAL 2003 Spanish OLP NL User CAL– Código de producto:R18-00581

100 (cien) Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Spanish OLP NL User CAL– Código de producto:R19-00588

ITEM 26: 1 SQL Server

1(uno) SQL Svr 2000 Standard Edtn Spanish OLP NL 1 Processor License – Código de producto:228-01055

ANEXO 3: Lugar de Entrega

Repartición – Ubicación – Persona de Contacto – Teléfono
Detalle de componentes a entregar

Secretaría General - Buenos Aires 711 – 2do. Piso.

Contacto: Federico Moscoloni, TE: 4802320
Item 1 : 112
PC´s para Cliente Fino 

Item 2 : 8
PC´s Multimedia 

Item 3 : 11
PC´s para GIS

Item 5 : 2
Grabadora de DVD

Item 6 : 1
Unidad de ZIP

Item 7 : 1
Scaner

Item 8 : 3
Tableros digitalizadores

Item 13:3
Cámaras digitales

Item 14:6
Chorro de tinta color

Item 15:3
Chorro de tinta color Carro Ancho

Item 16:19
Laser Medianas

Item 17:24
Laser Atención al  público

Item 18:6
Ticketeras

Item 19:1
Plotter



Dir.Gral. de Informática – Buenos Aires 711 3er piso. Contacto: Guillermo Galeazzi: TE: 4802712-598
Item 4 : 2
KVMswitch

Item 9 : 4
CPU Servidoras de aplicaciones

Item 10:1
CPU Servidora de Archivos 

Item 11:1
CPU Servidor de base de Datos

Item 12:1
CPU Servidor de WTS

Item 20:1
UPS de 6 Kva

Item 21:1
Rack

Item 22:1 
Unidad de Cinta

Item 23:12
Cintas para unidad de cinta 

Item 24:1
CPU Servidor para desarrollo y testing

Item 25:3
Windows 2.003 Server + CAL

Item 26:1         SQL Server



ANEXO 4

TABLAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Completar obligatoriamente todos los puntos).

Completar 1 planilla para cada propuesta de los items 1, 2 y 3 .

Requerimientos del  pliego 
Art. 23 – Datos A completar
Ofertado por el proveedor

Tipo de BIOS
Indicar si tiene soporte DMI y deberá estar configurado dicho agente.
       SI                    NO

Marca Motherboard
Indicar marca :



Indicar modelo: 


Tipo de Motherboard
Indicar tipo y cantidad de slots libres.
       

Marca Procesador
 INTEL    
     SI                  NO

Tipo y vel. Procesador
Indicar modelo





Indicar velocidad


Presentación del procesador
Tipo BOX 
     SI                    NO          

FSB
 Indicar Velocidad 


Capacidad cache
Indicar capacidad


Tipo de memoria
 DDR
         SI                    NO              

Velocidad de memoria
Indicar velocidad


Capacidad Memoria
Para Pc`s de 256 Mb
         


Para Pc`s de 512 Mb


Expans. Max. Memoria
Indicar capacidad máxima


Tipo y cant. slots totales
Indicar tipos y cantidad de slot por cada tipo


Tipo y cant. Disqueteras
 Una de 3 ½ como mínimo.
          Si                    NO

Marca teclado
 Indicar marca 
          

Tipo teclado
 Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado.
                Si                    NO

Puertos seriales
Al menos 1 libre.
          Si                    NO

Puertos Paralelos
Al menos 1 del tipo Centronics.
          Si                    NO

Puertos USB
Al menos 2 al frente.
          Si                     NO

Interfase de disco
IDE PCI.
          Si                     NO

Marca y capac disco
Indicar marca



 Indicar capacidad 
         

Gabinete
Indicar potencia 
                     


Incluye forzador extra para ventilación 
         Si                     NO

Interfase adapt. Video
  AGP
         Si                     NO 

Tipo y resol adapt. Video
Indicar si es INTEGRADO o  NO INTEGRADO


Memoria adapt. Video
Indicar capacidad 


Marca y modelo monitor
Indicar marca 
 

Resol max monitor
Indicar capacidad máxima


Modo no-entrelazado
Indicar capacidad máxima.


Marca del mouse
 Indicar marca


Modelo del mouse
Indicar según lo especificado en el item.


Interfase del mouse
 Indicar interfase


Tipo de tarjeta de red
Indicar si es  10/100 BaseT
        Si                    NO

Marca y modelo de la placa de red
Indicar marca 



Indicar chipset que utiliza 


Interfase placa de red
Indicar si es PCI o integrada en el motherboard.
          

Caract. placa de red.
Indicar si cuenta con conector RJ 45
      Si                    NO

Estabilizador de tensión
Indicar potencia
         

Sistema Operativo
Indicar tipo y versión






Características Técnicas de grabadora DVD interna



Marca
Indicar marca
       

Multizona

       Si                      No

Interface
 E - IDE / ATAPI
       Si                      NO

Velocidad
Indicar velocidad
       

Compatibilidad
Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.
       Si                      NO

Características Técnicas de Unidad de Zip interna



Marca
Indicar marca
       

 Indicar capacidad de almacenamiento



Interface
 IDE 
       Si                      NO

Velocidad
 Indicar velocidad
       

Compatibilidad
Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.
       Si                      NO

Características Técnicas de Scanner



Marca
Indicar marca
       

Resolución óptica mínima
1200 x 600 dpi
       Si                      NO

Tamaño de escaneo:
A4
       Si                      NO

Interface
USB o puerto paralelo mejorado
       Si                      NO

Compatibilidad
Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.
       Si                      NO

Características Técnicas de Tableros digitalizadores



Marca
Indicar marca
       

Resolución óptica mínima
1200 x 600 dpi
       Si                      NO

Area de trabajo
Al menos 4" x 3"
       Si                      NO

Interface
Serial
       Si                      NO

Compatibilidad
Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.
       Si                      NO

Características Técnicas de Cámaras Digitales



Marca
Indicar marca
       

Resolución 
3.0 mpíxels
       Si                      NO

Resolución efectiva
3.2 mpíxels
       Si                      NO

Zoom digital
2,5 x.
       Si                      NO

Visor y pantalla
LCD
       Si                      NO

Formato de imágenes standar
JPG
       Si                      NO

Memoria
32 MB
       Si                      NO

flash interno integrado potencia 4 mts

       Si                      NO

Flash 
 Según especificaciones del items
       Si                      NO

Cargador de Baterias

       Si                      NO

Interface
Serial o USB
       Si                      NO

Producto no Host-Based o con tecnología GDI

       Si                      NO

Compatibilidad
Debe ser compatible con Linux 2.6x. y superiores y Windows 95/98/NT/2000/XP y superiores.
       Si                      NO
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